### Propriedades avançadas

Os utilizadores podem ajustar de forma dinâmica as propriedades avançadas de acordo com o sistema operativo e o desempenho pretendido. Para ajustar as propriedades avançadas, abra o Gestor de dispositivos, expanda a lista de Placas de rede, seleccione "Realtek série FE/GbE", clique com o botão direito do rato e abra o item Propriedades. Serão mostradas as propriedades da placa "Realtek série FE/GbE" e seleccione o separador Avançadas.

NOTA：

- As propriedades avançadas apenas devem ser definidas pelos utilizadores mais experientes. Os outros utilizadores devem usar os valores predefinidos.

- Uma incorrecta definição destas propriedades avançadas pode levar à falha na ligação ou a uma degradação do desempenho. Se tal acontecer, consulte esta secção para escolher a definição correcta ou proceda ao restauro das opções predefinidas.

#### Auto Disable Gigabit (PowerSaving) (Desactivar Gigabit automaticamente) (Poupança de energia)

Para atingir o objectivo de poupança de energia, o controlador pode desactivar automaticamente a função de Gigabit quando o cabo for ligado novamente.

Opções | Descrição
--- | ---
Desactivar | Desactiva a função Auto Disable Gigabit (Desactivar Gigabit automaticamente) (predefinição)
Re-Link, Battery (Ligar novamente, bateria) | Ao usar a bateria, a função Gigabit é automaticamente desactivada quando o cabo é novamente ligado
Re-Link, Battery or AC (Ligar novamente, bateria ou a.c.) | A função Gigabit é automaticamente desactivada quando o cabo é novamente ligado

NOTA：

- (*) A função é suportada apenas pela placa Gigabit Ethernet.

#### Flow Control (Controlo do fluxo)

A placa de rede Realtek série FE/GbE pode parar temporariamente a transmissão de pacotes enquanto recebe pacotes de controlo de fluxo, ou enviar pacotes de controlo de fluxo para parar o lado da transmissão, de forma a adaptar a sua velocidade à velocidade no lado da recepção. O pacote de controlo de fluxo pára o lado da transmissão

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activa o controlo do fluxo (predefinição)
Desactivar | Desactiva o controlo do fluxo

#### Green Ethernet

É um modo de poupança de energia. A placa de rede Realtek série FE/GbE consegue detectar o comprimento do cabo de ligação para determinar a tensão de saída da transmissão e diminuir o consumo de energia.

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activar a função Green Ethernet
Desactivar | Desactivar a função Green Ethernet

NOTA：

- (*) A predefinição varia de acordo com o produto. Consulte a folha de dados para definir a função.

#### Interrupt Moderation (Moderação de interrupção)

A frequência da interrupção em termos da CPU é ajustada de forma dinâmica de acordo com o tráfego da rede. A activação desta função pode diminuir a utilização da CPU.

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activa a função Interrupt Moderation (Moderação de interrupção) (predefinição)
Desactivar | Desactiva a função Interrupt Moderation (Moderação de interrupção)

#### IPv4 Checksum Offload (Soma de verificação offload IPv4)

Define a função de soma de verificação IPv4 por parte do hardware.

Opções | Descrição
--- | ---
Desactivar | Desactiva a função de soma de verificação IPv4 por parte do hardware.
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação IPv4 tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação IPv4 para o modo Rx por parte do hardware.
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação IPv4 para o modo Tx por parte do hardware

#### Jumbo Frame (Estrutura jumbo)

A unidade máxima de transmissão (MTU, Maximum Transmit Unit) da Ethernet é de 1500 bytes. A estrutura jumbo é a estrutura cujo tamanho é superior a 1500 bytes. O utilizador pode usar esta opção para ajustar a unidade máxima de transmissão suportada pela placa NIC da Ethernet.

Opções | Descrição
--- | ---
2KB MTU (MTU de 7 KB) | Define a estrutura jumbo para 2 Kbytes.
3KB MTU (MTU de 3 KB) | Define a estrutura jumbo para 3 Kbytes.
4KB MTU (MTU de 4 KB) | Define a estrutura jumbo para 4 Kbytes.
5KB MTU (MTU de 5 KB) | Define a estrutura jumbo para 5 Kbytes.
6KB MTU (MTU de 6 KB) | Define a estrutura jumbo para 6 Kbytes.
7KB MTU (MTU de 7 KB) | Define a estrutura jumbo para 7 Kbytes.
8KB MTU (MTU de 8 KB) | Define a estrutura jumbo para 8 Kbytes.
9KB MTU (MTU de 9 KB) | Define a estrutura jumbo para 9 Kbytes.
Disable (Desactivar) | Desactiva a estrutura jumbo (predefinição)

NOTA:

- Para activar a estrutura jumbo, é necessário activar também esta capacidade no outro lado da ligação.

#### Large Send Offload v2 (IPv4) (Envio grande de offload v2) (IPv4)

Define a função de fragmentação de pacotes TCP por parte da placa NIC.

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activa a função de fragmentação de pacotes IPv4 por parte da placa NIC (predefinição)
Desactivar | Desactiva a função de fragmentação de pacotes IPv4 por parte da placa NIC

#### Large Send Offload v2 (IPv6) (Envio grande de offload v2) (IPv6)

Define a função de fragmentação de pacotes IPv6 por parte da placa NIC.

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activa a função de fragmentação de pacotes IPv6 por parte da placa NIC (predefinição)
Desactivar | Desactiva a função de fragmentação de pacotes IPv6 por parte da placa NIC

#### Network Address (Endereço de rede)

Para alterar o endereço MAC

Valor predefinido：Não presente

#### Priority & VLAN (Prioridade e VLAN)

A norma IEEE 802.1Q/p especifica a prioridade do pacote e a VLAN a que este pertence. Defina a opção para activar a capacidade de transmissão com prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN pela placa NIC.

Opções | Descrição
--- | ---
Priority & VLAN Disabled (Desactivar prioridade e VLAN) | Desactiva a capacidade de definição da prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN.
Priority & VLAN Enabled (Activar prioridade e VLAN) | Activa a capacidade de definição da prioridade e a etiquetagm ou não da VLAN pelo hardware (predefinição)
Priority Enabled (Activar prioridade) | Activa a capacidade de definição da prioridade por parte do hardware
VLAN Enabled (Activar VLAN) | Activa a capacidade de etiquetagm ou não da VLAN pelo hardware

#### Receive Buffers (Memória de recepção)

Define o tamanho da memória de recepção

Opções | Range (Intervalo)
--- | ---
Tamanho da memória para recepção | 1~512 (predefinição :512)

#### Receive Side Scaling (RSS)

Dimensionamento do Lado da Recepção (RSS) é um mecanismo de equilíbrio de carga para determinar dinamicamente a CPU multi-núcleo ou vários CPUs que processam os pacotes recebidos.

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activa a função RSS (predefinição)
Desactivar | Desactiva a função RSS

NOTA：

- Consulte a folha de dados para se certificar que a placa de rede Realtek série FE/GbE suporta esta função.

#### Shutdown Wake-On-Lan (Encerrar Wake-On-Lan)

Define a função Wake-On-Lan after shutdown (Wake-On-Lan após encerramento).

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activa a função Wake-On-Lan after shutdown (Wake-On-Lan após encerramento) (predefinição)
Desactivar | Desactiva a função Wake-On-Lan after shutdown

#### Speed & Duplex (Velocidade e modo duplex)

Altera a velocidade da ligação e o modo duplex

Opções | Descrição
--- | ---
Auto Negotiation (Auto negociação) | A velocidade suportada em termos da ligação e do modo duplex do dispositivo ligado é negociada automaticamente (predefinição)
10 Mbps Half Duplex (Modo semi-duplex de 100 Mbps) | Define a velocidade da ligação e do modo semi-duplex para 10 Mbps
10 Mbps Full Duplex (Modo full duplex de 100 Mbps) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 10 Mbps
100 Mbps Half Duplex (Modo semi-duplex de 100 Mbps) | Define a velocidade da ligação e do modo semi-duplex para 100 Mbps
100 Mbps Full Duplex (Modo full duplex de 100 Mbps) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 100 Mbps
1,0 Gbps Full Duplex (Modo full duplex de 1,0 Gbps) | Define a velocidade da ligação e do modo full duplex para 100 Mbps (*)

NOTA：

- (*) Apenas as placas de rede da série Gbe suportam o modo Full Duplex de 1.0 Gbps.

#### TCP Checksum Offload (IPv4) (Soma de verificação offload TCP) (IPv4)

Define a função de soma de verificação TCP por parte do hardware (IPv4)

Opções | Descrição
--- | ---
Desactivar | Desactiva a função de soma de verificação TCP por parte do hardware (IPv4)
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação TCP tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação TCP para o modo Rx por parte do hardware (IPv4)
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação TCP para o modo Tx por parte do hardware (IPv4)

#### TCP Checksum Offload (IPv6) (Soma de verificação offload TCP) (IPv6)

Define a função de soma de verificação TCP por parte do hardware (IPv6)

Opções | Descrição
--- | ---
Disable (Desactivar) | Desactiva a função de soma de verificação TCP por parte do hardware (IPv6)
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação TCP tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (IPv6) (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação TCP para o modo Rx por parte do hardware (IPv6)
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação TCP para o modo Tx por parte do hardware (IPv6)

#### Transmit Buffers (Memória de transmissão)

Define o tamanho da memória para transmissão

Opções | Range (Intervalo)
--- | ---
Tamanho da memória para transmissão | 1~128 (predefinição:128)

#### UDP Checksum Offload (IPv4) (Soma de verificação offload UDP) (IPv4)

Define a função de soma de verificação UDP por parte do hardware (IPv4)

Opções | Descrição
--- | ---
Desactivar | Desactiva a função de soma de verificação UDP por parte do hardware (IPv4)
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação UDP tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (IPv4) (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação UDP para o modo Rx por parte do hardware (IPv4)
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação UDP para o modo Tx por parte do hardware (IPv4)

#### UDP Checksum Offload (IPv6) (Soma de verificação offload UDP) (IPv6)

Define a função de soma de verificação UDP por parte do hardware (IPv6)

Opções | Descrição
--- | ---
Desactivar | Desactiva a função de soma de verificação UDP por parte do hardware (IPv6)
Rx & Tx Enabled (Activar Rx e Tx) | Activa a função de soma de verificação UDP tanto para o modo Tx como Rx por parte do hardware (IPv6) (predefinição)
Rx Enabled (Activar Rx) | Activa a função de soma de verificação UDP para o modo Rx por parte do hardware (IPv6)
Tx Enabled (Activar Tx) | Activa a função de soma de verificação UDP para o modo Tx por parte do hardware (IPv6)

#### Activar com pacote Magic

Define a capacidade para permitir que a placa NIC active o sistema em estado de suspensão ou hibernação ao receber um pacote Magic

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activa a capacidade de Activar com pacote Magic (predefinido)
Desactivar | Desactiva a capacidade de Activar com pacote Magic

#### Activar com correspondência por padrão

Define a capacidade para permitir que a placa NIC active o sistema em estado de suspensão ou hibernação ao receber uma correspondência por padrão

Opções | Descrição
--- | ---
Activar | Activa a capacidade de Activar com correspondência por padrão (predefinido)
Desactivar | Desactiva a capacidade de Activar com correspondência por padrão

#### Velocidade de ligação em WOL e Encerramento

Define a velocidade de ligação da placa NIC enquanto o sistema se encontra em modo de suspensão, hibernação ou encerramento.

Opções | Descrição
--- | ---
10 Mbps Primeiro | Define a velocidade de ligação para 10 Mbps enquanto o sistema se encontra em modo de suspensão, hibernação ou encerramento (predefinido)
100 Mbps Primeiro | Define a velocidade de ligação para 100 Mbps enquanto o sistema se encontra em modo de suspensão, hibernação ou encerramento